# Логотип%20ГПК%20ч_бОфіс: 20304 Україна, Черкаська обл.,

# м. Умань, вул.. Максима Залізняка, 16-а

# тел./факс: 8 (04744) 3-03-59

# e/mail: gazpolimerkomplekt@gmail.com

# Терморезисторні апарати Friatec  FRIAMAT PRINT ECO(МSC)   та FRIAMAT PRIME ECO (МSC)

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | PRINTECO |
| Вага, кг | 18 |
| Габаритні розміри, мм | 260 x 500 x 340 |
| Тип зварки | PIPE |
| Струм, А | 16 |
| Максимальна потужність, кВт | 3.50 |
| Напруга, В | 230 |
| Допуск напруги | 190-250 |
| Частота, Гц | 50 |
| Довжина кабелю, м | 5 |
| Дисплей | Є |
| Клас захисту | IP 54 |
| Робочий діапазон температур, С | -20...+50 |
| Вид зварювання труб | Електромуфтове |
| Діаметри труб, мм | до 900\* |
| Вихідна напруга, В | 48 |
| Довжина зварювального кабелю, м | 4 |
| Діапазон робочої частоти, Гц | 44-66 |
| Тип | Електромуфтовий зварювальний апарат |
| Порт передачі даних |  USB |
| Формат протоколу |  PDF |
| Сертифікати/якість  | CE, ISO 9001, WEEE Reg. No. DE 49130851, RoHS, REACH |
| Обсяг пам'яті, кількість звітів FRIAMAT PRINT ECO | 1000 |
| Обсяг пам'яті, кількість звітів FRIAMAT PRIME ECO  | 20000 |

\* З Friamat Prime eco можливе сплавлення арматури Frialen до d 900 в діапазоні температур від -20°C до + 50°C. Також можливе використання для обробки арматури інших виробників до d 1200. Будь ласка, зверніться до конкретних вимог щодо функціонування арматури інших виробників з урахуванням переважаючої температури обробки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FRIAMAT PRINT ECO | FRIAMAT PRIME ECO  |
| **Обсяг пам'яті, кількість звітів**  | 1000 | 20000 |
| **Прайс MSC** | 90036 грн. | 102368 грн. |

